**Załącznik nr 7.2 do SIWZ**

**Kosztorys Ofertowy**

**Wymiana uszkodzonego oświetlenia w misie fontanny "Kryształ" na Rynku Głównym w Krakowie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis robót** | **Jm** | **Ilość** | **Cena jed. brutto** | **Wartość brutto** |
| 1 | Element | **Prace Demontażowe** | | | | |
| 1.1 | KNRW 403/1101/4 | Demontaż uchwytów wsporczych stalowych dla rur instalacyjnych w kanałach lub na ścianach z wykuciem otworów lub odkręceniem, podłoże ceglane lub betonowe, rura do Fi˙100˙mm | szt | 80 |  |  |
| 1.2 | KNRW 403/1115/1 | Demontaż przewodów kabelkowych z rur instalacyjnych, przewód nieopancerzony, przewód do 7,5˙mm2 | m | 2 112 |  |  |
| 1.3 | KNRW 403/1120/2 | Demontaż puszek z tworzyw sztucznych i metalowych, uszczelnionych, puszka okrą gła, przekrój przewodów do 2,5˙mm2, 3 wyloty w puszce | szt | 96 |  |  |
| 1.4 | KNRW 403/1133/3 | Demontaż opraw żarowych, blaszana, nakręcana | kpl | 96 |  |  |
| 1.5 | KNRW 403/1008/10 (1) | Montaż przepustów rurowych o długości przepustu do 1˙m, na stropie, rura Fi˙80˙mm | otwór | 8 |  |  |
| 2 | Element | **Prace Przygotowawcze** | | | | |
| 2.1 | KNRW 403/1007/20 | Ręczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z betonu, długość przebicia do 40˙cm, rura do Fi˙100˙mm | otwór | 8 |  |  |
| 2.2 | KNRW 401/402/6 | Wymiana jednostronnego odeskowania ścian, z płyt wiórowo-cementowych, 5˙cm | m2 | 50 |  |  |
| 2.3 | KNRW 403/1008/12 (1) | Montaż przepustów rurowych o długości przepustu do 1˙m, na stropie, rura Fi˙150˙mm | otwór | 8 |  |  |
| 2.4 | Kalkulacja własna | Montaż Barisolu | m2 | 50 |  |  |
| 2.5 | KNR 508/9908/5 | Zeszyt 6 1994 r. Montaż listew ściennych (korytek instalacyjnych) z PCW na ścianach i stropach, mocowanie przez przykręcenie do betonu | m | 96 |  |  |
| 2.6 | Kalkulacja indywidualna | Demontaż osłon dysz oklkejenie ostrych krawędzi profilem Rittal 7072.11 i po wymianie okablowania i reflektorów ponowny montaż | m | 50 |  |  |
| 3 | Element | **Prace Elektryczne** | | | | |
| 3.1 | KNR 508/9903/3 | Zeszyt 11 1991r. Montaż typowych obudów tablic rozdzielczych według kat. et 75 w budownictwie ogólnym, obudowa o powierzchni do 0.6˙m2 | szt | 4 |  |  |
| 3.2 | KNRW 508/505/1 | Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych strugoodpornych i pyłoodpornych, gwint E-27, żeliwne dla instalacji w RS-P, przykręcane, końcowe | kpl | 96 |  |  |
| 3.3 | KNRW 508/214/1 | Przewody kabelkowe układane na gotowych uchwytach bezśrubowych, w korytkach i na drabinkach z mocowaniem pojedynczo, do 7,5˙mm2 | m | 2 112 |  |  |
| 3.4 | KNRW 508/309/1 (1) | Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych, p.t. 2P+Z, 10A/2,5˙mm2, końcowe | szt | 96 |  |  |
| 3.5 | KNRW 508/310/1 | Montaż wtyczek przenośnych, sieciowe 250˙V, 2P, 10˙A/1,5˙mm2 | szt | 96 |  |  |
| 3.6 | KNR 510/405/1 | Montaż muf przelotowych z żywic syntetycznych na kablach sygnalizacyjnych o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych, kabel 1-4-żyłowy | szt | 96 |  |  |
| **Cena ofertowa** | | | | | |  |