# Numer sprawy: 2/XII/2020 Zał. nr 6 do SIWZ

ZAKRES I WARUNKI WYKONYWANIA PRAC

dla zadania pn.: ”Obsługa Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego w Krakowie wraz z obsługą systemu rozbieralnych ścianek DPS2000 i bram przeciwpowodziowych w roku 2021”

1. Zakres prac na magazynie przeciwpowodziowym:

* przegląd sprzętu i urządzeń w magazynie przeciwpowodziowym zgodnie z ,,DTR" 2 x w roku
w przypadku łodzi 4 x w roku w przypadku agregatów prądotwórczych
* przeprowadzenie czynności konserwacyjnych sprzętu i urządzeń w magazynie 2 x w roku
* przeprowadzenie badań i pomiarów skuteczności p. porażeniowej w magazynach, 2x w roku
* wykonanie badań elektronarzędzi w magazynie 2 x w roku
* wywóz zanieczyszczeń oraz śmieci z magazynu 2 x w roku
* utrzymanie czystości w magazynie ( mycie okien, posadzki , porządki na regałach itp.),
2 x w roku
* przewóz przyczep do punktu kontroli pojazdów w celu wykonania badań technicznych zgodnie z terminem badań. 1 x w roku

2. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych prac oraz bezpieczeństwo związanych
z ich wykonaniem.

3. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

4. Podczas realizacji prac Wykonawca ma obowiązek przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać aby,
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymogów sanitarnych.

5. Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich zniszczeń spowodowanych z jego
winy i będzie ponosił pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.

6. Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie zarządzenia wydane przez władze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane
z wykonywanymi pracami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia prac.

7. Wykonawca w czasie trwania akcji powodziowej obsługuje magazyn przeciwpowodziowy w systemie ciągłym dysponuje brygadą minimum 6 osobową na jedną zmianę (8 godz.) oraz jedna koparko ładowarkę z obsługą i dwa samochody ciężarowe z obsługą

8. Do zadań pracowników biorących udział w akcji powodziowej należy

* załadunek koparkami piasku na samochody biorące udział w akcji powodziowej,
* załadunek worków z piaskiem na samochody biorące udział w akcji powodziowej,
* załadunek sprzętu będącego na wyposażeniu magazynu przeciwpowodziowego, na środki transportu biorące udział w akcji powodziowej

9. Wykonawca zapewni obsługę magazynu przeciwpowodziowego po akcji powodziowej
2 pracowników w celu przyjmowania sprzętu niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia.

10. Wykonawca ma dysponować sprzętem niezbędnym dla wykonania przedmiotu zamówienia

11.

1. Wykonawca ma obowiązek szczegółowego zapoznania się z „Planu uruchomienia
i organizacji montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie”. Istniejącymi warunkami magazynowymi w miejscu składowania systemu DPS i bram przeciwpowodziowych oraz warunkami montażu systemu w miejscu wbudowania prawym brzegu Wisły 495, lewym brzegu Wisły 360
2. Wykonawca ma obowiązek zapewnić montaż systemu po wydaniu dyspozycji przez KEGW lub CZK UMK zgodnie z „Planu uruchomienia i organizacji montażu rozbieralnych ścianek przeciwpowodziowych systemu DPS 2000 na wałach wiślanych w Krakowie”
3. Wykonawca ma obowiązek zapewnić treningowy montaż systemu po wydaniu dyspozycji KEGW na odcinku zgodnym ze zleceniem w czasie uzgodnionym z Zamawiającym