###### Załącznik Nr 4 do SWZ

**DOKUMENT SKŁADANY WRAZ Z OFERTĄ**

**WYKAZ PARAMETRÓW OFEROWANYCH MATERIAŁÓW**

**w postępowaniu pn. „Dostawa materiałów do wymiany podłogi drewnianej o pow. 700 m. kw. w salach zajęciowych budynku "C" Nowohuckiego Centrum Kultury”**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Przedmiot | Parametr wymagany  | Parametr oferowanego materiału | Wymóg karty materiałowej | Nazwa i symbol proponowanego asortymentu |
| Panele podłogowe trójrzędowe dębowe Klasy I | a) sposób montażu: podłoga pływającab) przeznaczenie: budynek użyteczności publicznejc) wymiary panelu:- grubość: 14 mm- szerokość: min. 180 mm- długość: min. 2000 mmd) warstwa wierzchnia – **dąb**: grubość min. 3,5 mme) faza: bezfazowa f) charakterystyka warstwy wierzchniej: - sęki: dopuszczalne zdrowe, zrośnięte. Czarne, niezdrowe wypełnione neutralną szpachlówką ∅ ≤ 20 mm- pęknięcia powierzchniowe niedopuszczalne- zakorki dopuszczalne (wypełnione)- biodegradacja - niedopuszczalnag) wykończenie: min. dwie warstwy oleju naturalnegoh) właściwości fizyko-chemiczne:- reakcja na ogień: min. Dfl – s1- emisja formaldehydu: E1- trwałość biologiczna: klasa 1 | a) sposób montażu: podłoga pływająca TAK/NIE\*b) przeznaczenie: budynek użyteczności publicznej: TAK/NIE\*c) wymiary panelu:- grubość: ………………..- szerokość: ………………..- długość: ………………..d) warstwa wierzchnia – **……………...**:grubość min. ……………….…e) faza: bezfazowa TAK/NIE\*f) charakterystyka warstwy wierzchniej: - sęki: dopuszczalne zdrowe, zrośnięte. Czarne, niezdrowe wypełnione neutralną szpachlówką ∅ ≤ 20 mm: TAK/NIE\*- pęknięcia powierzchniowe: TAK/NIE\*- zakorki dopuszczalne (wypełnione) TAK/NIE\*- biodegradacja - TAK/NIE\*g) wykończenie: min. dwie warstwy oleju naturalnegoTAK/NIE\*h) właściwości fizyko-chemiczne:- reakcja na ogień: ……………..- emisja formaldehydu: ………….- trwałość biologiczna: klasa……………. | TAK |  |
| Podkład mineralno-poliuretanowy z folią | - gęstość: min. 750 kg/m3- trwałość: klasa CS3- grubość: min. 1,8 mm- reakcja na ogień: Bfl – s1 | - gęstość: …………….- trwałość: …………….- grubość: ………………- reakcja na ogień: ……….. | **TAK** |  |
| Listwy przypodłogowe fornirowane wraz z klamrami montażowymi | - montaż: za pomocą klamer- wysokość: min. 58 mm- szerokość: min. 16 mm | - montaż: …………….- wysokość: ………………..- szerokość: ………………… | TAK |  |
| Dylatacja konstrukcyjna (aluminium + guma): | - wysokość: 14 mm (dopasowana do grubości deski podłogowej)- szerokość szczeliny dylatacyjnej: 20 mm - wypełnienie: czarna lub szara guma | - wysokość: ……. mm (dopasowana do grubości deski podłogowej)- szerokość szczeliny dylatacyjnej: …………mm - wypełnienie: ………….. guma  | TAK |  |
| Twardy olej woskowy | n/d | n/d | TAK |  |

UWAGA: Wykonawca wypełnia formularz w każdej wolnej komórce, w tym wskazuje konkretny proponowany produkt, model, typ oraz dołącza kartę materiałową proponowanego wyrobu umożliwiającą dokonanie oceny parametrów i spełnienia oczekiwań zamawiającego.

*\*-niewłaściwe skreślić*

**DOKUMENT NALEŻY OPATRZYĆ KWALIFIKOWANYM PODPISEM ELEKTRONICZNYM LUB PODPISEM ZAUFANYM LUB PODPISEM OSOBISTYM**