Oznaczenie sprawy: **2/XII/2020**

**Załącznik nr 7 do SIWZ**

Wykaz sprzętu i elektronarzędzi podlegający corocznym przeglądom i konserwacjom   
w magazynie przeciwpowodziowym.

AGREGATY PRĄDOTWÓRCZE

1. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
2. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
3. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
4. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
5. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
6. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
7. generator Honda - HEC 2200 - 2,2 KVA
8. agregat prądotwórczy ECM 2800 - 2,8 KVA
9. agregat prądotwórczy EX 4000 - 3,8 KVA
10. agregat spawalniczy SMW -220 DCR - 7,5 KVA
11. agregat prądotwórczy EP 10000 TE - 10KVA
12. zespół prądotwórczy SMG - 80JD-S - 80 KVA (duży na przyczepie dwuosiowej, z zaczepem kulowym)

Motopompy Pompy

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | motopompa WT - 30X | - | 6 szt. | wydajność - 78m3/h |
| 2. | motopompa WT - 40 X | - | 5 szt. | wydajność - 138 m3/h |
| 3. | motopompa Grundfost | - | 2 szt. | wydajność - 130 m3/h |
| 4. | motopompa Niagara | - | 3 szt. | wydajność - 72 m3/h |
| 5. | motopompa Ama - Drainer | 80 | -1szt. | wydajność - 40 m3/h |
| 6. | motopompa Ama - Drainer | 32 | - 1szt. | wydajność - 17 m3/h |
| 7. | motopompa Białogon 200HL-24S przewoźna z zaczepem kulowym, wydajność | | | |

6 670 l/min - 4 szt

8. motopompa Saneco BHR 200B przewoźna z zaczepem kulowym , wydajność

6 670 l/min - 1szt

9. motopompa Saneco BHR 200C przewoźna z zaczepem kulowym , wydajność

8 000 l/min - 1szt

10. motopompa Saneco BHR 250C przewoźna z zaczepem kulowym , wydajność

15 000 l/min - 2szt

11. motopompa Białogon 300HL-40S przewoźna z zaczepem kulowym, wydajność  
11 700,001/min - 1szt

12. motopompa B.B.A. BA 200E D 328 przewoźna z zaczepem oczkowym, wydajność

11 700,001/min - 3szt

13. urządzenie do załadunku piasku do worków - 1szt. wydajność - 900worków/h

Elektronarzędzia:

1. piła spalinowa Husgvarna -1szt. moc nominalna - 2,5KW
2. młotkowiertarka Celma - 1szt moc znamionowa - 1050W
3. młot udarowy Atlas - Copco-1 szt moc znamionowa - 800W
4. szlifierka kontowa Bosch - 1szt moc znamionowa - 1400W
5. myjka ciśnieniowa Karcher - 1szt wydajność 6001/h
6. kompresor do pompowania kół Air Tech Euro 2500-1 - 1szt ciśnienie 8 bar
7. prostownik prądu stałego Leader 220 -1szt moc (ładowanie rozruch ) 0,8/3,6KW

Łodzie

1. łódź aluminiowa ślizgowa - 3szt ilość osób 5
2. łódż saperska płaskodenna- 2szt ilość osób 12
3. ponton z pawężą - 2szt ilość osób 7

Przyczepy pod łodzie z zaczepem kulowym

1. Przyczepa podłodziowa - 6szt dopuszczalna masa całkowita 750kg
2. Przyczepa pod ponton - 2 szt dopuszczalna masa całkowita 750kg

Pomost pływający - 1szt - wyporność 1,2 KN/m2

**PRZYCZEPY BĘDĄCE NA STANIE MAGAZYNU P/POWODZIOWEGO**

Przyczepa Ciężarowa - KR 3351 P

Przyczepa Ciężarowa - KR 2813 P

Przyczepa Ciężarowa - KR 639 FP

Przyczepa Ciężarowa - KR 638 FP

Przyczepa Ciężarowa - KR 852 FP

Przyczepa Ciężarowa - KR 809 JP

Przyczepa Ciężarowa - KR 808 JP

Przyczepa Ciężarowa - KR 810 JP

Przyczepa Ciężarowa - KR 053 PP