**Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego**

**Wykaz elementów rozliczeniowych**

1. **Roboty wewnętrzne**

| **Lp.** | **Podstawa wyceny** | **Opis** | **Jedn. miary** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł (5 x 6)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **1** |  | **roboty budowlane** | | | | |
| 1 d.1 | NNRNKB 202 2024-02 | (z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 | m2 | 4.1\*3.2 = 13.120 | 0.00 | 0.00 |
| 2 d.1 | analiza indywidualna | Rozebranie parkietu pod ściankę z płyt GK | m2 | 0.82 | 0.00 | 0.00 |
| 3 d.1 | analiza indywidualna | demontaż i utylizacja skrzydeł drzwiowych | szt | 5 | 0.00 | 0.00 |
| 4 d.1 | KNR-W 2-02 0830-02 | Wewn. gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach z płyt gipsowych | m2 | 4.1\*3.2\*2 = 26.240 | 0.00 | 0.00 |
| 5 d.1 | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" | m2 | 4.1\*3.2\*2+31 = 57.240 | 0.00 | 0.00 |
| 6 d.1 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 4.1\*3.2\*2 = 26.240 | 0.00 | 0.00 |
| 7 d.1 | KNR 4-01 1212-31 analogia | malowanie oscieznic 5 szt | m | 25 | 0.00 | 0.00 |
| 8 d.1 | KNR 4-01 1212-05 | Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych- malowanie ramy okiennej | m2 | 2.5 | 0.00 | 0.00 |
| 9 d.1 | analiza indywidualna | malowanie grzejnika i rurek stalowych | kpl | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 10 d.1 | KNR-W 2-02 1022-01 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone- 5 szt | m2 | 5\*1.6 = 8.000 | 0.00 | 0.00 |
| 11 d.1 | KNR-W 4-02 0224-03 | Wymiana ustępu z miską porcelanową 'Kompakt' | kpl. | 3 | 0.00 | 0.00 |
| 12 d.1 | KNR-W 4-02 0220-02 | Wymiana umywalki - nowa umuwalka z szafką | kpl. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 13 d.1 | KNR-W 4-02 0132-01 | Wymiana baterii umywalkowej | szt. | 2 | 0.00 | 0.00 |
| 14 d.1 | KNR-W 4-02 0124-01 | Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm- wymiana zaworu do zwmywarki | szt. | 1 | 0.00 | 0.00 |
| **2** |  | **roboty elektryczne** | | | | |
| 15 d.2 | analiza indywidualna | pomiary i badania instalacji elektrycznej wraz z protokołami | kpl | 1 | 0.00 | 0.00 |
| 16 d.2 | KNNR 5 0303-02 | Puszki z tworzywa sztucznego o wym. 75x75 mm o 4 wylotach dla przewodów o przekroju do 2.5 mm2 | szt. | 52 | 0.00 | 0.00 |
| 17 d.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa natynkowa LED. Strumień świetlny z oprawy 3750lm, klosz opal, moc 32W | kpl. | 4 | 0.00 | 0.00 |
| 18 d.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa typu mini LED -zawieszana o wymiarach nie mniejszych niż długość 1455 mm, szerokość 46mm, Moc 38 W | kpl. | 37 | 0.00 | 0.00 |
| 19 d.2 | KNNR 5 0502-01 | Oprawa typu mini LED -zawieszana o wymiarach nie mniejszych niż długość 1165 mm, szerokość 46mm, Moc 31 W, | kpl. | 10 | 0.00 | 0.00 |
| 20 d.2 | KNNR-W 9 0406-01 analogia | wykonanie przedłużeń 1,5 m | kpl. | 52 | 0.00 | 0.00 |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | | **0.00** |
| **podatek VAT** | | | | | | **0.00** |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | |  |

1. **Roboty zewnętrzne**

| **Lp.** | **Podstawa** | **Opis** | **jm** | **Ilość** | **Cena zł** | **Wartość zł (5 x 6)** | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Roboty budowlane** | | | | | | |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1604-02 | Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 15 m | m2 | 80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 2 d.1 | KNR AT-05 1663-04 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowań ramowych elewacyjnych | m2 | 80 | 0.00 | 0.00 | | |
| 3 d.1 | KNR-W 4-01 0545-04 | Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku | m | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 4 d.1 | KNR-W 4-01 0545-06 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku | m | 24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 5 d.1 | KNR 4-01 0535-08 | Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku | m2 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 6 d.1 | KNR 4-01 0414-11 | Wymiana desek czołowych | m | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 7 d.1 | KNR-W 2-02 0514-02 | Obróbki przy szer. w rozwinięciu ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 42 | 0.00 | 0.00 | | |
| 8 d.1 | KNR 2-02 0508-04 | Rynny dachowe półokrągłe o śr.15cm - z blachy ocynkowanej | m | 60 | 0.00 | 0.00 | | |
| 9 d.1 | KNR 2-02 0510-03 | Rury spustowe okrągłe o śr.12cm - z blachy ocynkowanej | m | 24 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 d.1 | analiza indywidualna | renowacja lub wymiana uszkodzonych elementów żeliwnych (rury spustowe) | m3 | 8 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 d.1 |  | Wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki | kpl. | 1 | 0.00 | 0.00 | | |
| **Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT** | | | | | | | **0.00** | |
| **podatek VAT** | | | | | | | **0.00** | |
| **Ogółem wartość kosztorysowa robót** | | | | | | |  | |

Sumaryczna wartość oferty brutto (tj. suma pkt. 1 i 2):

………………………………………………….zł. (słownie: ………………………………………………………)

**Brak złożenia przedmiotowego załącznika będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty.**

…………….……. *(miejscowość),* dnia …………………. r.

…………………………………………

Podpis(y) osoby(osób) upoważnionej(ych)

do podpisania oświadczenia w imieniu Wykonawcy(ów)

*Przez podpis należy rozumieć: podpis kwalifikowany lub podpis osobisty lub podpis zaufany*

*\*niepotrzebne skreślić*