Tabela cenowa Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Podst** | **Opis i wyliczenia** | **j.m.** | **Poszcz** | **Razem** | **Cena netto** |
| **1** |  |  | | | |  |
| **1.1** |  | **ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE** | | | |  |
| 1 d.1.1 | KNR 2-01  0120-01  analogia | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych –  0.0034 | km  km | 0.003 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **0.003** |  |
| 2 d.1.1 | wycena in- dywidualna | Obsługa geodezyjna  1 | kpl.  kpl. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| 3 d.1.1 | KNR 2-25  0307-03 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - rozebranie  10\*2 | m2  m2 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **20.000** |  |
| **1.2** |  | **ROBOTY ZIEMNE** | | | |  |
| 4 | KNNR 1 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w | m3 |  |  |  |
| d.1.2 | 0202-08 | gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. |  |  |  |
|  |  | seperator |  |  |  |
|  |  | 3.1\*3.1\*[3.69+0.1] |  | 36.422 |  |
|  |  | 0.55\*1.5\*[2.15+0.15] |  | 1.898 |  |
|  |  | A (suma częściowa) |  | --------------- |  |
|  |  |  |  | 38.320 |  |
|  |  | B (obliczenia pomocnicze) |  | ======== |  |
|  |  |  |  | 38.320 |  |
|  |  | 38.32\*0.8 | m3 | 30.656 |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **30.656** |  |
| 5 d.1.2 | KNNR 1  0301-02 | Wykopy z załadunkiem ręcznym i transportem na odległość do 1 km (grunt kat.  III) - 20% robót 38.32\*0.2 | m3  m3 | 7.664 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **7.664** |  |
| 6 d.1.2 | KNNR 1  0208-02 | Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyładowczy- mi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV)  Krotność = 15  38.32 | m3  m3 | 38.320 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **38.320** |  |
| 7 d.1.2 | KNNR 1  0314-02 | Umocnienie ścian wykopów o szer.do 2,4 m i głęb.do 6.0 m w gruntach nawod- nionych kat. I-III grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wyciąganiem grodzic 3.65\*2\*6  2.4\*2\*6 | m2  m2 m2 | 43.800  28.800 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **72.600** |  |
| 8 d.1.2 | KNNR 1  0318-03 | Zasypywanie wykopów o ścianach pionowych o szerokości 0.8-2.5 m i głęb.do  3.0 m w gr.kat. I-III - zasyp montażowy 36.422-[3.14\*0.85\*0.85\*3.69]  1.898-[1.5\*3.14\*0.3\*0.3] | m3  m3 m3 | 28.051  1.474 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **29.525** |  |
| 9 d.1.2 | KNNR 1  0408-01 | Zagęszczanie z gruntu sypkiego kat.I-II ubijakami mechanicznymi  29.525\*1.25 | m3  m3 | 36.906 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **36.906** |  |
| 10 d.1.2 | Norma In- dywidualna | Wartość gruntu piaszczystego do zasypu wraz z dowozem  36.906 | m3  m3 | 36.906 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **36.906** |  |
| 11 d.1.2 | KNNR 1  0617-01  analogia | Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenażowe w dnie wykopu,osadniki piasku (tym- czasowe) o śr.nom. 500 mm w gr.kat. I-III  1 | szt.  szt. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| 12 d.1.2 | KNNR 1  0603-02  analogia | Pompowanie  1 | stud.  stud. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| **1.3** |  | **Wyposażenie technologiczne** | | | |  |
| 13 d.1.3 | KNR 2-18  0501-02 | Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 15 cm  1.5\*1.4 | m2  m2 | 2.100 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **2.100** |  |
| 14 d.1.3 | KNR 4-05I 0303-05  analogia | Przycięcie istniejącego kanału ( przygotowanie do wpięcia komory separatora)  1.5 | m  m | 1.500 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.500** |  |
| 15 d.1.3 | KNNR 4  1312-04  analogia | Kanały z rury betonowych i żelbetowych łączonych na uszczelkę gumową o śr. 500 mm  1.5 | m  m | 1.500 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.500** |  |
| 16 d.1.3 | KNNR 4  1418-05  analogia | Montaż separatora ( zbiornik fi 1500) w gotowym wykopie  1 | szt  szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| 17 d.1.3 | KNNR 4  1427-07 | Przejście przez ściany komór tulejami stalowymi "PS" przy grubości ściany 20 cm - otwór o śr. 600 mm  1 | szt  szt | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| 18 d.1.3 | KNNR 4  1610-06 | Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 500 mm  1 | odc. -1 prób. odc. -1 prób. | 1.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **1.000** |  |
| **1.4** |  | **Roboty wykończeniowe** | | | |  |
| 19 d.1.4 | KNR 2-01  0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III  2.4\*2.4  0.55\*1.5 | m2  m2 m2 | 5.760  0.825 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **6.585** |  |
| 20 d.1.4 | KNR 2-01  0510-03  analogia | Obsianie w ziemi urodzajnej  6.585 | m2  m2 | 6.585 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **6.585** |  |
| 21 d.1.4 | KNR 2-25  0307-01 | Ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych obetonowanych - budowa  10\*2 | m2  m2 | 20.000 |  |  |
|  |  |  |  | **RAZEM** | **20.000** |  |
| Razem Cena netto | | |  |  |  |  |
| Razem cena brutto | | |  |  |  |  |

- 2 -